Зарегистрировано в Минюсте России 3 августа 2011 г. N 21545

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ПРИКАЗ
от 7 апреля 2011 г. N 168

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ
К ВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ОПАСНЫХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ В ЧАСТИ ПРИСВОЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЙ
ОПАСНЫМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ОБЪЕКТАМ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ РЕГИСТРАЦИИ
В ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Ростехнадзора от 16.11.2011 N 641,
от 17.10.2012 N 586)

В соответствии с полномочиями, определенными п. 5.2.2.5 Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. N 401 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 32, ст. 3348; 2006, N 5, ст. 544; N 23, ст. 2527; N 52, ст. 5587; 2008, N 22, ст. 2581; N 46, ст. 5337; 2009, N 6, ст. 738; N 33, ст. 4081; N 49, ст. 5976; 2010, N 9, ст. 960; N 26, ст. 3350; N 38, ст. 4835; 2011, N 6, ст. 888; N 14, ст. 1935), в целях актуализации и уточнения требований к регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и ведения государственного реестра опасных производственных объектов, в связи с утверждением Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 225-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 31, ст. 4194) приказываю:
1. Утвердить требования к ведению государственного реестра опасных производственных объектов в части присвоения наименований опасным производственным объектам для целей регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов согласно приложению к настоящему Приказу.
2. Признать утратившим силу Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 5 марта 2008 г. N 131 "Об утверждении Методических рекомендаций по осуществлению идентификации опасных производственных объектов" (признан Министерством юстиции Российской Федерации не нуждающимся в государственной регистрации - письмо Минюста России от 24 апреля 2008 г. N 01/4055-АБ).

И.о. руководителя
А.В.ФЕРАПОНТОВ

Приложение

ТРЕБОВАНИЯ
К ВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ОПАСНЫХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ В ЧАСТИ ПРИСВОЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЙ
ОПАСНЫМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ОБЪЕКТАМ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ РЕГИСТРАЦИИ
В ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Ростехнадзора от 16.11.2011 N 641,
от 17.10.2012 N 586)

┌─────────────────────┬──────────┬────────┬──────────┬────────────────────┐
│Наименование объекта │ Признаки │  Тип   │ Границы  │    Особенности     │
│(именной код объекта)│опасности │объекта │ объекта  │   идентификации    │
├─────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────────────┤
│          1          │    2     │   3    │    4     │         5          │
├─────────────────────┴──────────┴────────┴──────────┴────────────────────┤
│1. Опасные производственные объекты угольной, сланцевой и торфяной       │
│промышленности                                                           │
├─────────────────────┬──────────┬────────┬──────────┬────────────────────┤
│Шахта угольная       │2.1, 2.2, │  3.2   │ Границы  │Идентифицируются  по│
├─────────────────────┤2.3 и 2.5 │        │ горного  │признаку     ведения│
│Шахта сланцевая      │          │        │  отвода  │горных    работ    и│
├─────────────────────┤          │        │          │использования       │
│Гидрошахта           │          │        │          │взрывчатых          │
├─────────────────────┤          │        │          │материалов        на│
│Участок              │          │        │          │местах  производства│
│шахтостроительный    │          │        │          │взрывных работ.     │
│(специализированный) │          │        │          │Склады    взрывчатых│
├─────────────────────┤          │        │          │материалов          │
│Разрез угольный      │          │        │          │идентифицируются    │
├─────────────────────┤          │        │          │отдельно.           │
│Разрез сланцевый     │          │        │          │Объекты             │
│                     │          │        │          │общепромышленного   │
│                     │          │        │          │назначения         в│
│                     │          │        │          │границах  земельного│
│                     │          │        │          │отвода              │
│                     │          │        │          │идентифицируются    │
│                     │          │        │          │отдельно            │
├─────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────────────┤
│Участок отвала пород │   2.5    │  3.3   │ Границы  │Идентифицируется  по│
│                     │          │        │земельного│признаку     ведения│
│                     │          │        │  отвода  │горных работ        │
├─────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────────────┤
│Фабрика (площадка,   │2.1, 2.2, │3.2 <*> │ Границы  │Идентифицируются  по│
│цех,участок)         │   2.5    │или 3.3 │земельного│признаку     ведения│
│брикетирования угля  │          │        │  отвода  │работ по  обогащению│
│                     │          │        │          │полезных  ископаемых│
├─────────────────────┤          │        │          │и      использования│
│Фабрика (площадка,   │          │        │          │опасных веществ.    │
│цех, участок)        │          │        │          │Объекты             │
│обогащения угля      │          │        │          │общепромышленного   │
├─────────────────────┤          │        │          │назначения         в│
│Фабрика (площадка,   │          │        │          │границах  земельного│
│цех, участок)        │          │        │          │отвода              │
│обогащения сланца    │          │        │          │идентифицируются    │
│                     │          │        │          │отдельно            │
│(в ред. Приказа Ростехнадзора от 17.10.2012 N 586)                       │
├─────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────────────┤
│Хвостохранилище      │ 2.1, 2.5 │        │          │Идентифицируются  по│
│(шламохранилище)     │          │        │          │признаку     ведения│
│                     │          │        │          │работ по  обогащению│
│                     │          │        │          │полезных            │
│                     │          │        │          │ископаемых, а  также│
│                     │          │        │          │отдельно  для  целей│
│                     │          │        │          │регистрации        в│
│                     │          │        │          │регистре            │
│                     │          │        │          │гидротехнических    │
│                     │          │        │          │сооружений          │
├─────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────────────┤
│Участок по добыче    │ 2.1, 2.5 │3.2 <**>│ Границы  │Идентифицируется  по│
│торфа                │          │или 3.3 │ горного  │признаку     ведения│
│                     │          │        │  отвода  │горных    работ    и│
│                     │          │        │          │наличию     опасного│
│                     │          │        │          │вещества.           │
│                     │          │        │          │Объекты             │
│                     │          │        │          │общепромышленного   │
│                     │          │        │          │назначения         в│
│                     │          │        │          │границах  земельного│
│                     │          │        │          │отвода              │
│                     │          │        │          │идентифицируются    │
│                     │          │        │          │отдельно            │
├─────────────────────┴──────────┴────────┴──────────┴────────────────────┤
│2. Опасные производственные объекты горнорудной и нерудной               │
│промышленности                                                           │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.1. Опасные производственные объекты добычи и обогащения цветных        │
│металлов и золота                                                        │
├─────────────────────┬──────────┬────────┬──────────┬────────────────────┤
│Рудник               │2.1, 2.2, │3.2 <*> │ Границы  │Идентифицируются  по│
├─────────────────────┤ 2.3, 2.5 │или 3.3 │ горного  │признаку     ведения│
│Прииск               │          │        │  отвода  │горных    работ    и│
├─────────────────────┤          │        │          │использования       │
│Участок (полигон)    │          │        │          │взрывчатых   веществ│
│старательской добычи │          │        │          │на            местах│
├─────────────────────┤          │        │          │производства        │
│Участок горного      │          │        │          │взрывных  работ,   а│
│капитального         │          │        │          │также  использования│
│строительства        │          │        │          │опасных веществ.    │
│(специализированный) │          │        │          │Склады,       пункты│
├─────────────────────┤          │        │          │изготовления       и│
│Карьер               │          │        │          │площадки   погрузки-│
│                     │          │        │          │разгрузки           │
│                     │          │        │          │взрывчатых          │
│                     │          │        │          │материалов          │
│                     │          │        │          │идентифицируются    │
│                     │          │        │          │отдельно.           │
│                     │          │        │          │Объекты             │
│                     │          │        │          │общепромышленного   │
│                     │          │        │          │назначения         в│
│                     │          │        │          │границах  земельного│
│                     │          │        │          │отвода              │
│                     │          │        │          │идентифицируются    │
│                     │          │        │          │отдельно            │
├─────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────────────┤
│Фабрика (участок,    │2.1, 2.2, │3.2 <**>│ Границы  │Идентифицируются  по│
│цех) обогатительная  │ 2.3, 2.5 │или 3.3 │земельного│признаку     ведения│
│цветных металлов     │          │        │  отвода  │работ             по│
├─────────────────────┤          │        │          │обогащению, а  также│
│Площадка (участок,   │          │        │          │использования       │
│цех) извлечения      │          │        │          │опасных     веществ.│
│золота               │          │        │          │Объекты             │
├─────────────────────┤          │        │          │общепромышленного   │
│Площадка (участок)   │          │        │          │назначения         в│
│производства         │          │        │          │границах  земельного│
│глинозема            │          │        │          │отвода              │
├─────────────────────┤          │        │          │идентифицируются    │
│Фабрика (участок,    │          │        │          │отдельно            │
│цех) дробильно-      │          │        │          │                    │
│сортировочная        │          │        │          │                    │
├─────────────────────┤          │        │          │                    │
│Фабрика (комплекс)   │          │        │          │                    │
│дробильно-           │          │        │          │                    │
│сортировочная для    │          │        │          │                    │
│закладки             │          │        │          │                    │
│выработанного        │          │        │          │                    │
│пространства         │          │        │          │                    │
│(в ред. Приказа Ростехнадзора от 17.10.2012 N 586)                       │
├─────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────────────┤
│Хвостохранилище      │ 2.1, 2.5 │3.2 <**>│ Границы  │Идентифицируется  по│
│(шламохранилище)     │          │или 3.3 │земельного│признаку     ведения│
│                     │          │        │  отвода  │работ по  обогащению│
│                     │          │        │          │полезных            │
│                     │          │        │          │ископаемых, а  также│
│                     │          │        │          │использования       │
│                     │          │        │          │опасных веществ.    │
│                     │          │        │          │Идентифицируется    │
│                     │          │        │          │также  отдельно  для│
│                     │          │        │          │целей регистрации  в│
│                     │          │        │          │регистре            │
│                     │          │        │          │гидротехнических    │
│                     │          │        │          │сооружений          │
├─────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────────────┤
│Участок (площадка)   │ 2.1, 2.5 │  3.2   │ Границы  │Идентифицируется  по│
│шлакоотвала          │          │        │земельного│признаку     ведения│
│                     │          │        │  отвода  │горных    работ    и│
│                     │          │        │          │использования       │
│                     │          │        │          │взрывчатых          │
│                     │          │        │          │материалов        на│
│                     │          │        │          │местах  производства│
│                     │          │        │          │взрывных работ      │
├─────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────────────┤
│Участок (площадка)   │ 2.1, 2.5 │  3.2   │ Границы  │Идентифицируется  по│
│кучного              │          │        │земельного│признаку     ведения│
│выщелачивания        │          │        │  отвода  │горных работ,  работ│
│                     │          │        │          │по        обогащению│
│                     │          │        │          │полезных            │
│                     │          │        │          │ископаемых, а  также│
│                     │          │        │          │использования       │
│                     │          │        │          │опасных веществ     │
├─────────────────────┴──────────┴────────┴──────────┴────────────────────┤
│2.2. Опасные производственные объекты добычи и обогащения рудного сырья  │
│черных металлов                                                          │
├─────────────────────┬──────────┬────────┬──────────┬────────────────────┤
│Рудник с подземным   │2.1, 2.2, │  3.2   │ Границы  │Идентифицируются  по│
│способом разработки  │ 2.3, 2.5 │        │ горного  │признаку     ведения│
├─────────────────────┤          │        │  отвода  │горных    работ    и│
│Рудник с открытым    │          │        │          │использования       │
│способом разработки  │          │        │          │взрывчатых          │
│(карьер)             │          │        │          │материалов        на│
├─────────────────────┤          │        │          │местах  производства│
│Участок горного      │          │        │          │взрывных работ.     │
│капитального         │          │        │          │Склады,       пункты│
│строительства        │          │        │          │изготовления       и│
│(специализированный) │          │        │          │площадки   погрузки-│
│                     │          │        │          │разгрузки           │
│                     │          │        │          │взрывчатых          │
│                     │          │        │          │материалов          │
│                     │          │        │          │идентифицируются    │
│                     │          │        │          │отдельно.           │
│                     │          │        │          │Объекты             │
│                     │          │        │          │общепромышленного   │
│                     │          │        │          │назначения         в│
│                     │          │        │          │границах  земельного│
│                     │          │        │          │отвода              │
│                     │          │        │          │идентифицируются    │
│                     │          │        │          │отдельно            │
├─────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────────────┤
│Фабрика (участок,    │2.2, 2.3, │  3.3   │ Границы  │Идентифицируются  по│
│цех) агломерационная │   2.5    │        │земельного│признаку     ведения│
├─────────────────────┤          │        │  отвода  │работ             по│
│Фабрика (участок,    │          │        │          │обогащению.         │
│цех) обогащения      │          │        │          │Объекты             │
│рудного сырья черных │          │        │          │общепромышленного   │
│металлов             │          │        │          │назначения         в│
├─────────────────────┤          │        │          │границах  земельного│
│Фабрика (участок,    │          │        │          │отвода              │
│цех) окомкования     │          │        │          │идентифицируются    │
│концентрата          │          │        │          │отдельно            │
├─────────────────────┤          │        │          │                    │
│Фабрика (участок,    │          │        │          │                    │
│цех) дробильно-      │          │        │          │                    │
│сортировочная        │          │        │          │                    │
├─────────────────────┤          │        │          │                    │
│Фабрика (комплекс)   │          │        │          │                    │
│дробильно-           │          │        │          │                    │
│сортировочная для    │          │        │          │                    │
│закладки             │          │        │          │                    │
│выработанного        │          │        │          │                    │
│пространства         │          │        │          │                    │
├─────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────────────┤
│Хвостохранилище      │ 2.1, 2.5 │3.2 <**>│ Границы  │Идентифицируется  по│
│(шламохранилище)     │          │или 3.3 │земельного│признаку     ведения│
│                     │          │        │  отвода  │работ по  обогащению│
│                     │          │        │          │полезных            │
│                     │          │        │          │ископаемых, а  также│
│                     │          │        │          │использования       │
│                     │          │        │          │опасных веществ.    │
│                     │          │        │          │Идентифицируется    │
│                     │          │        │          │также  отдельно  для│
│                     │          │        │          │целей регистрации  в│
│                     │          │        │          │регистре            │
│                     │          │        │          │гидротехнических    │
│                     │          │        │          │сооружений          │
├─────────────────────┴──────────┴────────┴──────────┴────────────────────┤
│2.3. Опасные производственные объекты добычи и обогащения сырья          │
│горно-химической промышленности                                          │
├─────────────────────┬──────────┬────────┬──────────┬────────────────────┤
│Рудник с подземным   │2.1, 2.2, │  3.2   │ Границы  │Идентифицируются  по│
│способом разработки  │2.3 и 2.5 │        │ горного  │признаку     ведения│
├─────────────────────┤          │        │  отвода  │горных    работ    и│
│Рудник с открытым    │          │        │          │использования       │
│способом разработки  │          │        │          │взрывчатых          │
│(карьер)             │          │        │          │материалов        на│
├─────────────────────┤          │        │          │местах  производства│
│Участок горного      │          │        │          │взрывных работ.     │
│капитального         │          │        │          │Склады,       пункты│
│строительства        │          │        │          │изготовления       и│
│(специализированный) │          │        │          │площадки   погрузки-│
│                     │          │        │          │разгрузки           │
│                     │          │        │          │взрывчатых          │
│                     │          │        │          │материалов          │
│                     │          │        │          │идентифицируются    │
│                     │          │        │          │отдельно.           │
│                     │          │        │          │Объекты             │
│                     │          │        │          │общепромышленного   │
│                     │          │        │          │назначения         в│
│                     │          │        │          │границах  земельного│
│                     │          │        │          │отвода              │
│                     │          │        │          │идентифицируются    │
│                     │          │        │          │отдельно            │
├─────────────────────┼──────────┼────────┤          ├────────────────────┤
│Площадка (участок)   │2.2, 2.3, │  3.3   │          │Идентифицируется  по│
│солепромысла         │   2.5    │        │          │признаку     ведения│
│                     │          │        │          │горных    работ    и│
│                     │          │        │          │работ             по│
│                     │          │        │          │обогащению          │
├─────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────────────┤
│Фабрика (участок,    │2.1, 2.2, │3.2 <**>│ Границы  │Идентифицируется  по│
│цех) обогащения      │ 2.3, 2.5 │или 3.3 │земельного│признаку     ведения│
│горно-химического    │          │        │  отвода  │работ по обогащению.│
│сырья                │          │        │          │Объекты             │
├─────────────────────┤          │        │          │общепромышленного   │
│Фабрика (участок,    │          │        │          │назначения         в│
│цех) дробильно-      │          │        │          │границах  земельного│
│сортировочная        │          │        │          │отвода              │
├─────────────────────┤          │        │          │идентифицируются    │
│Фабрика (комплекс)   │          │        │          │отдельно.           │
│дробильно-           │          │        │          │Идентифицируются  по│
│сортировочная для    │          │        │          │признаку     ведения│
│закладки             │          │        │          │работ по  обогащению│
│выработанного        │          │        │          │полезных            │
│пространства         │          │        │          │ископаемых, а  также│
│                     │          │        │          │использования       │
│                     │          │        │          │опасных веществ     │
├─────────────────────┤          │        ├──────────┼────────────────────┤
│Хвостохранилище      │          │        │ Границы  │Идентифицируется    │
│(шламохранилище)     │          │        │земельного│также  отдельно  для│
│                     │          │        │  отвода  │целей регистрации  в│
│                     │          │        │          │регистре            │
│                     │          │        │          │гидротехнических    │
│                     │          │        │          │сооружений          │
├─────────────────────┴──────────┴────────┴──────────┴────────────────────┤
│2.4. Опасные производственные объекты добычи и переработки сырья         │
│строительных материалов                                                  │
├─────────────────────┬──────────┬────────┬──────────┬────────────────────┤
│Рудник               │2.1, 2.2, │3.2 <*> │ Границы  │Идентифицируются  по│
├─────────────────────┤2.3 и 2.5 │или 3.3 │ горного  │признаку     ведения│
│Карьер               │          │        │  отвода  │горных        работ,│
├─────────────────────┼──────────┼────────┤          │работ по  обогащению│
│Участок добычи       │2.5, 2.2, │  3.3   │          │и      использования│
│строительного сырья  │   2.3    │        │          │взрывчатых          │
│<1>                  │          │        │          │материалов на местах│
├─────────────────────┤          │        │          │производства        │
│Участок подготовки   │          │        │          │взрывных работ.     │
│строительного сырья  │          │        │          │Склады,       пункты│
│                     │          │        │          │изготовления       и│
│                     │          │        │          │площадки   погрузки-│
│                     │          │        │          │разгрузки           │
│                     │          │        │          │взрывчатых          │
│                     │          │        │          │материалов          │
│                     │          │        │          │идентифицируются    │
│                     │          │        │          │отдельно.           │
│                     │          │        │          │Объекты             │
│                     │          │        │          │общепромышленного   │
│                     │          │        │          │назначения         в│
│                     │          │        │          │границах  земельного│
│                     │          │        │          │отвода              │
│                     │          │        │          │идентифицируются    │
│                     │          │        │          │отдельно            │
│(в ред. Приказа Ростехнадзора от 16.11.2011 N 641)                       │
├─────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────────────┤
│Площадка (участок,   │2.2, 2.3, │  3.3   │ Границы  │Идентифицируется  по│
│цех) дробильно-      │   2.5    │        │земельного│признаку     ведения│
│сортировочная        │          │        │  отвода  │работ             по│
│                     │          │        │          │обогащению.         │
│                     │          │        │          │Объекты             │
│                     │          │        │          │общепромышленного   │
│                     │          │        │          │назначения         в│
│                     │          │        │          │границах  земельного│
│                     │          │        │          │отвода              │
│                     │          │        │          │идентифицируются    │
│                     │          │        │          │отдельно            │
├─────────────────────┴──────────┴────────┴──────────┴────────────────────┤
│2.5. Опасные производственные объекты строительства подземных            │
│гидротехнических, транспортных и специальных сооружений                  │
├─────────────────────┬──────────┬────────┬──────────┬────────────────────┤
│Участок              │2.1, 2.2, │  3.2   │ Границы  │Идентифицируются  по│
│гидротехнического    │2.3 и 2.5 │        │ горного  │признаку     ведения│
│строительства        │          │        │  отвода  │горных    работ    и│
├─────────────────────┤          │        │          │использования       │
│Участок              │          │        │          │взрывчатых          │
│транспортного        │          │        │          │материалов        на│
│строительства        │          │        │          │местах  производства│
├─────────────────────┤          │        │          │взрывных работ.     │
│Участок специального │          │        │          │Склады, пункты      │
│строительства        │          │        │          │изготовления и      │
│                     │          │        │          │площадки погрузки-  │
│                     │          │        │          │разгрузки           │
│                     │          │        │          │взрывчатых          │
│                     │          │        │          │материалов          │
│                     │          │        │          │идентифицируются    │
│                     │          │        │          │отдельно.           │
│                     │          │        │          │Объекты             │
│                     │          │        │          │общепромышленного   │
│                     │          │        │          │назначения в        │
│                     │          │        │          │границах земельного │
│                     │          │        │          │отвода              │
│                     │          │        │          │идентифицируются    │
│                     │          │        │          │отдельно            │
├─────────────────────┴──────────┴────────┴──────────┴────────────────────┤
│2.6. Опасные производственные объекты, размещенные в естественных        │
│подземных полостях или отработанных горных выработках                    │
├─────────────────────┬──────────┬────────┬──────────┬────────────────────┤
│Название объекта,    │2.1, 2.2, │3.2 <**>│ Границы  │Идентифицируются  по│
│размещенного в       │2.3, 2.5  │или 3.3 │ горного  │признаку     ведения│
│отработанной горной  │          │        │  отвода  │работ  в   подземных│
│выработке            │          │        │          │условиях            │
├─────────────────────┤          │        │          │                    │
│Название объекта,    │          │        │          │                    │
│размещенного в       │          │        │          │                    │
│естественной         │          │        │          │                    │
│подземной полости    │          │        │          │                    │
├─────────────────────┴──────────┴────────┴──────────┴────────────────────┤
│3. Опасные производственные объекты, на которых хранятся, получаются,    │
│используются и транспортируются взрывчатые вещества <2>                  │
├─────────────────────┬──────────┬────────┬──────────┬────────────────────┤
│Склад взрывчатых     │2.1, 2.2, │3.1 или │ Границы  │Идентифицируются  по│
│материалов <3>       │   2.3    │  3.2   │ опасной  │признаку хранения  и│
├─────────────────────┤          │ <***>  │   зоны   │транспортирования   │
│Передвижной склад ВМ │          │        │          │взрывчатых          │
├─────────────────────┤          │        │          │материалов.         │
│Хранилище взрывчатых │          │        │          │При      определении│
│материалов в составе │          │        │          │количества  опасного│
│склада ВМ <4>        │          │        │          │вещества     следует│
│                     │          │        │          │исходить          из│
│                     │          │        │          │паспортной          │
│                     │          │        │          │(расчетной)         │
│                     │          │        │          │вместимости склада  │
├─────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────────────┤
│Цех, участок, пункт  │2.1, 2.2, │3.1 или │ Границы  │Идентифицируются  по│
│изготовления         │   2.3    │  3.2   │ опасной  │признаку   получения│
│(подготовки)         │          │ <***>  │   зоны   │хранения           и│
│взрывчатых           │          │        │          │транспортирования   │
│материалов <5>       │          │        │          │взрывчатых          │
│                     │          │        │          │материалов.         │
│                     │          │        │          │При      определении│
│                     │          │        │          │количества  опасного│
│                     │          │        │          │вещества     следует│
│                     │          │        │          │исходить  из   массы│
│                     │          │        │          │активного    заряда,│
│                     │          │        │          │принимаемой      для│
│                     │          │        │          │расчета   безопасных│
│                     │          │        │          │расстояний          │
│                     │          │        │          │(границы)    опасной│
│                     │          │        │          │зоны                │
├─────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────────────┤
│Площадка погрузки-   │ 2.1, 2.3 │3.1 или │ Границы  │Идентифицируется  по│
│разгрузки взрывчатых │          │  3.2   │ опасной  │признаку            │
│материалов           │          │ <***>  │   зоны   │транспортирования   │
│                     │          │        │          │взрывчатых          │
│                     │          │        │          │материалов.         │
│                     │          │        │          │При      определении│
│                     │          │        │          │количества  опасного│
│                     │          │        │          │вещества     следует│
│                     │          │        │          │исходить          из│
│                     │          │        │          │максимального       │
│                     │          │        │          │количества       ВМ,│
│                     │          │        │          │находящегося      на│
│                     │          │        │          │площадке            │
├─────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────────────┤
│Площадка (цех,       │2.1, 2.2, │3.1 или │ Границы  │Идентифицируются  по│
│участок) утилизации  │   2.3    │  3.2   │ опасной  │признаку            │
│(переработки)        │          │ <***>  │   зоны   │переработки        и│
│взрывчатых           │          │        │          │уничтожения         │
│материалов           │          │        │          │взрывчатых          │
│                     │          │        │          │материалов          │
├─────────────────────┤          │        │          ├────────────────────┤
│Полигон,             │          │        │          │Идентифицируются  по│
│испытательная        │          │        │          │признаку            │
│площадка <6>         │          │        │          │использования       │
│                     │          │        │          │взрывчатых          │
│                     │          │        │          │материалов          │
├─────────────────────┴──────────┴────────┴──────────┴────────────────────┤
│4. Опасные производственные объекты нефтегазодобывающего комплекса       │
├─────────────────────┬──────────┬────────┬──────────┬────────────────────┤
│Участок ведения      │2.1, 2.2, │  3.2   │ Границы  │Идентифицируются  по│
│буровых работ <7>    │   2.3    │        │ опасной  │признаку            │
│                     │          │        │   зоны   │использования      и│
├─────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┤получения    опасных│
│Фонд скважин <8>     │2.1, 2.2, │  3.2   │ Границы  │веществ,            │
│                     │   2.3    │        │ горного  │использования       │
│                     │          │        │  отвода  │оборудования,       │
│                     │          │        │          │работающего      под│
│                     │          │        │          │давлением      более│
│                     │          │        │          │0,07  МПа  или   при│
│                     │          │        │          │температуре  нагрева│
│                     │          │        │          │воды более 115 °C, и│
│                     │          │        │          │грузоподъемных      │
│                     │          │        │          │механизмов          │
├─────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────────────┤
│Участок              │2.1, 2.2, │3.1 или │ Границы  │Идентифицируются  по│
│предварительной      │   2.3    │  3.2   │земельного│признаку  получения,│
│подготовки нефти     │          │ <***>  │  отвода  │использования      и│
├─────────────────────┤          │        │          │транспортирования   │
│Площадка насосной    │          │        │          │опасных веществ.    │
│станции <9>          │          │        │          │При      определении│
├─────────────────────┤          │        │          │количества  опасного│
│Пункт подготовки и   │          │        │          │вещества     следует│
│сбора нефти          │          │        │          │исходить          из│
│                     │          │        │          │фактической         │
│                     │          │        │          │производительности  │
├─────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────────────┤
│Парк резервуарный    │ 2.1, 2.2 │3.1 или │ Границы  │Идентифицируется  по│
│(промысловый)        │          │  3.2   │земельного│признаку    хранения│
│                     │          │ <***>  │  отвода  │опасных веществ.    │
│                     │          │        │          │При      определении│
│                     │          │        │          │количества  опасного│
│                     │          │        │          │вещества     следует│
│                     │          │        │          │исходить          из│
│                     │          │        │          │проектной    емкости│
│                     │          │        │          │парка               │
├─────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────────────┤
│Площадка промысловой │2.1, 2.2, │  3.2   │ Границы  │Идентифицируется  по│
│компрессорной        │   2.3    │        │земельного│признаку            │
│станции              │          │        │  отвода  │использования      и│
│                     │          │        │          │транспортирования   │
│                     │          │        │          │опасных веществ.    │
│                     │          │        │          │При      определении│
│                     │          │        │          │количества  опасного│
│                     │          │        │          │вещества     следует│
│                     │          │        │          │исходить          из│
│                     │          │        │          │проектной    емкости│
│                     │          │        │          │парка               │
├─────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────────────┤
│Участок комплексной  │ 2.1, 2.2 │  3.2   │ Границы  │Идентифицируется  по│
│подготовки газа      │          │        │земельного│признаку   получения│
│                     │          │        │  отвода  │и     использования,│
│                     │          │        │          │хранения           и│
│                     │          │        │          │транспортирования   │
│                     │          │        │          │опасных веществ.    │
│                     │          │        │          │При      определении│
│                     │          │        │          │количества  опасного│
│                     │          │        │          │вещества     следует│
│                     │          │        │          │исходить          из│
│                     │          │        │          │проектной    емкости│
│                     │          │        │          │парка               │
├─────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────────────┤
│Позиция исключена. - Приказ Ростехнадзора от 16.11.2011 N 641            │
├─────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────────────┤
│Площадка (цех,       │2.1, 2.2, │3.1 или │ Границы  │Идентифицируется  по│
│установка)           │   2.3    │  3.2   │ опасной  │признаку   получения│
│газоперерабатываю-   │          │ <***>  │   зоны   │и  использования   и│
│щего завода <10>     │          │        │          │транспортирования   │
│                     │          │        │          │опасных веществ.    │
│                     │          │        │          │При      определении│
│                     │          │        │          │количества   опасных│
│                     │          │        │          │веществ      следует│
│                     │          │        │          │исходить          из│
│                     │          │        │          │проектной           │
│                     │          │        │          │производительности  │
│                     │          │        │          │завода              │
│(в ред. Приказа Ростехнадзора от 16.11.2011 N 641)                       │
├─────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────────────┤
│Система промысловых  │ 2.1, 2.2 │  3.2   │ Границы  │Идентифицируется  по│
│(межпромысловых)     │          │        │земельного│признаку            │
│трубопроводов        │          │        │  отвода  │транспортирования   │
│месторождения        │          │        │          │опасных веществ     │
│(участка, площадки)  │          │        │          │                    │
├─────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────────────┤
│Платформа            │2.1, 2.2, │3.1 или │ Границы  │Идентифицируется  по│
│стационарная         │   2.3    │  3.2   │платформы │признаку  получения,│
│(морская)            │          │ <***>  │          │использования,      │
│                     │          │        │          │хранения           и│
│                     │          │        │          │транспортирования   │
│                     │          │        │          │опасных веществ.    │
│                     │          │        │          │При      определении│
│                     │          │        │          │количества   опасных│
│                     │          │        │          │веществ      следует│
│                     │          │        │          │исходить          из│
│                     │          │        │          │проектной           │
│                     │          │        │          │производительности  │
├─────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────────────┤
│Площадка буровой     │2.1, 2.2, │  3.2   │ Границы  │Идентифицируется  по│
│установки (плавучая, │   2.3    │        │ буровой  │признаку            │
│включая буровые      │          │        │платформы,│получения,          │
│суда)                │          │        │ бурового │использования      и│
│                     │          │        │  судна   │хранения     опасных│
│                     │          │        │          │веществ             │
├─────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────────────┤
│Площадка морского    │ 2.1, 2.2 │3.1 или │ Граница  │Идентифицируется  по│
│нефтеналивного       │          │  3.2   │комплекса │признаку            │
│комплекса <11>       │          │ <***>  │          │транспортирования  и│
│                     │          │        │          │хранения    опасного│
│                     │          │        │          │вещества            │
│(в ред. Приказа Ростехнадзора от 16.11.2011 N 641)                       │
├─────────────────────┴──────────┴────────┴──────────┴────────────────────┤
│5. Опасные производственные объекты магистрального трубопроводного       │
│транспорта <12>                                                          │
│(в ред. Приказа Ростехнадзора от 16.11.2011 N 641)                       │
├─────────────────────┬──────────┬────────┬──────────┬────────────────────┤
│Участок              │ 2.1, 2.2 │3.1 или │ Границы  │Идентифицируются  по│
│магистрального       │          │  3.2   │ опасной  │признаку хранения  и│
│газопровода          │          │ <***>  │   зоны   │транспортирования   │
├─────────────────────┼──────────┤        │          │опасных  веществ,  а│
│Площадка             │2.1, 2.2, │        │          │также  использования│
│компрессорной        │   2.3    │        │          │оборудования,       │
│станции              │          │        │          │работающего      под│
├─────────────────────┤          │        │          │давлением      более│
│Автомобильная        │          │        │          │0,07  МПа  или   при│
│газонаполнительная   │          │        │          │температуре  нагрева│
│компрессорная        │          │        │          │воды более 115 °C   │
│станция              │          │        │          │                    │
├─────────────────────┤          │        │          │                    │
│Станция газо-        │          │        │          │                    │
│распределительная    │          │        │          │                    │
├─────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────────────┤
│Участок              │ 2.1, 2.2 │3.1 или │ Границы  │Идентифицируются  по│
│магистрального       │          │  3.2   │ опасной  │признаку хранения  и│
│продуктопровода,     │          │ <***>  │   зоны   │транспортирования   │
│нефтепровода,        │          │        │          │опасных веществ     │
│аммиакопровода       │          │        │          │                    │
├─────────────────────┤          │        │          │                    │
│Парк резервуарный    │          │        │          │                    │
│магистрального       │          │        │          │                    │
│продуктопровода,     │          │        │          │                    │
│нефтепровода,        │          │        │          │                    │
│аммиакопровода       │          │        │          │                    │
├─────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────────────┤
│Подземное хранилище  │ 2.1, 2.2 │  3.1   │Контур    │Идентифицируется  по│
│газа <13>            │          │        │распрост- │признаку   хранения,│
│                     │          │        │ранения   │использования      и│
│                     │          │        │газовой   │транспортирования   │
│                     │          │        │залежи    │опасных веществ     │
│(введено Приказом Ростехнадзора от 16.11.2011 N 641)                     │
├─────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────────────┤
│Площадка станции     │2.1, 2.2, │        │          │                    │
│насосной             │   2.3    │        │          │                    │
│магистрального       │          │        │          │                    │
│продуктопровода,     │          │        │          │                    │
│нефтепровода,        │          │        │          │                    │
│аммиакопровода       │          │        │          │                    │
├─────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────────────┤
│Площадка сливо-      │2.1, 2.2, │  3.2   │ Границы  │Идентифицируется  по│
│наливного терминала  │   2.3    │        │ опасной  │признаку хранения  и│
│(эстакады) <14>      │          │        │   зоны   │транспортирования   │
│                     │          │        │          │опасных веществ     │
├─────────────────────┴──────────┴────────┴──────────┴────────────────────┤
│6. Опасные производственные объекты геологоразведочных и геофизических   │
│работ при разработке месторождений                                       │
├─────────────────────┬──────────┬────────┬──────────┬────────────────────┤
│Участок              │2.1, 2.2, │3.2 <*> │ Границы  │Идентифицируется  по│
│геологоразведочных   │2.3, 2.5  │или 3.3 │ опасной  │признаку     ведения│
│(геофизических)      │          │        │   зоны   │горных   работ,    а│
│работ                │          │        │          │также  использование│
│                     │          │        │          │взрывчатых          │
│                     │          │        │          │материалов        на│
│                     │          │        │          │местах  производства│
│                     │          │        │          │взрывных      работ,│
│                     │          │        │          │использования       │
│                     │          │        │          │грузоподъемных      │
│                     │          │        │          │механизмов         и│
│                     │          │        │          │оборудования,       │
│                     │          │        │          │работающего      под│
│                     │          │        │          │давлением      свыше│
│                     │          │        │          │0,07 МПа.           │
│                     │          │        │          │Склады   ВВ   и   ВМ│
│                     │          │        │          │идентифицируются    │
│                     │          │        │          │отдельно            │
├─────────────────────┴──────────┴────────┴──────────┴────────────────────┤
│7. Опасные производственные объекты химической, нефтехимической и        │
│нефтеперерабатывающей промышленности, а также других взрывопожароопасных │
│и вредных производств <15>                                               │
├─────────────────────┬──────────┬────────┬──────────┬────────────────────┤
│Площадка цеха        │2.1, 2.2, │3.1 или │ Границы  │Идентифицируются  по│
│(участка, установки) │   2.3    │  3.2   │ опасной  │признаку            │
│производства <16>    │          │ <***>  │   зоны   │использования,      │
├─────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┤получения,          │
│Площадка установки   │ 2.1, 2.2 │3.1 или │ Границы  │переработки        и│
│по переработке нефти │          │  3.2   │ опасной  │транспортирования   │
│(газового            │          │ <***>  │   зоны   │опасных  веществ,  а│
│конденсата)          │          │        │          │также  использования│
├─────────────────────┤          │        │          │оборудования,       │
│Площадка установки   │          │        │          │работающего      под│
│по переработке       │          │        │          │давлением      более│
│нефтешлама           │          │        │          │0,07  МПа  или   при│
├─────────────────────┤          │        │          │температуре  нагрева│
│Площадка установки   │          │        │          │воды более 115 °C.  │
│получения            │          │        │          │При      определении│
│нефтебитумов методом │          │        │          │количества   опасных│
│окисления            │          │        │          │веществ      следует│
│                     │          │        │          │исходить  из  общего│
│                     │          │        │          │объема       опасных│
│                     │          │        │          │веществ,            │
│                     │          │        │          │участвующих        в│
│                     │          │        │          │технологии          │
│                     │          │        │          │производства        │
│(в ред. Приказа Ростехнадзора от 16.11.2011 N 641)                       │
├─────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────────────┤
│База товарно-        │2.1, 2.2, │3.1 или │ Границы  │Идентифицируется  по│
│сырьевая <17>        │   2.3    │  3.2   │ опасной  │признаку хранения  и│
│                     │          │ <***>  │   зоны   │транспортирования   │
│                     │          │        │          │опасных веществ.    │
│                     │          │        │          │При      определении│
│                     │          │        │          │количества   опасных│
│                     │          │        │          │веществ      следует│
│                     │          │        │          │исходить          из│
│                     │          │        │          │проекта             │
├─────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────────────┤
│Продуктопровод       │ 2.1, 2.2 │  3.2   │ Границы  │Идентифицируется  по│
│                     │          │        │ опасной  │признаку            │
│                     │          │        │   зоны   │транспортирования   │
│                     │          │        │          │опасных веществ     │
├─────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────────────┤
│Шламонакопитель      │   2.1    │3.1 или │ Границы  │Идентифицируется  по│
│(пруд-накопитель)    │          │  3.2   │ опасной  │признаку    хранения│
│                     │          │ <***>  │   зоны   │опасных веществ.    │
│                     │          │        │          │Идентифицируются    │
│                     │          │        │          │также  отдельно  для│
│                     │          │        │          │целей регистрации  в│
│                     │          │        │          │регистре            │
│                     │          │        │          │гидротехнических    │
│                     │          │        │          │сооружений.         │
│                     │          │        │          │При      определении│
│                     │          │        │          │количества   опасных│
│                     │          │        │          │веществ      следует│
│                     │          │        │          │исходить          из│
│                     │          │        │          │проекта             │
├─────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────────────┤
│Площадка воздухо-    │2.1, 2.2, │3.1 или │ Границы  │Идентифицируются  по│
│разделительной       │   2.3    │  3.2   │ опасной  │признаку   хранения,│
│установки            │          │ <***>  │   зоны   │транспортирования  и│
├─────────────────────┤          │        │          │получения    опасных│
│Площадка установки   │          │        │          │веществ.            │
│получения (водорода, │          │        │          │Идентифицируется  по│
│кислорода, азота и   │          │        │          │признаку хранения  и│
│др.) <18>            │          │        │          │транспортирования   │
├─────────────────────┤          │        │          │опасных веществ.    │
│Склад сырьевой <19>  │          │        │          │При      определении│
├─────────────────────┤          │        │          │количества   опасных│
│Склад полупродуктов  │          │        │          │веществ      следует│
│<19>                 │          │        │          │исходить из проекта │
├─────────────────────┤          │        │          │                    │
│Склад готовой        │          │        │          │                    │
│продукции <19>       │          │        │          │                    │
├─────────────────────┴──────────┴────────┴──────────┴────────────────────┤
│8. Опасные производственные объекты нефтепродуктообеспечения             │
├─────────────────────┬──────────┬────────┬──────────┬────────────────────┤
│Площадка нефтебазы   │2.1, 2.2, │3.1 или │ Границы  │Идентифицируются  по│
│(склада, парка,      │   2.3    │  3.2   │ опасной  │признаку хранения  и│
│комплекса) по        │          │ <***>  │   зоны   │транспортирования   │
│хранению и перевалке │          │        │          │опасных веществ.    │
│нефти и              │          │        │          │При      определении│
│нефтепродуктов <20>  │          │        │          │количества   опасных│
├─────────────────────┤          │        │          │веществ      следует│
│Склад ГСМ            │          │        │          │исходить          из│
├─────────────────────┤          │        │          │проекта             │
│Группа резервуаров и │          │        │          │                    │
│сливоналивных        │          │        │          │                    │
│устройств <21>       │          │        │          │                    │
├─────────────────────┴──────────┴────────┴──────────┴────────────────────┤
│9. Опасные производственные объекты систем водоподготовки                │
├─────────────────────┬──────────┬────────┬──────────┬────────────────────┤
│Склад хлора <22>     │ 2.1, 2.2 │3.1 или │ Границы  │Идентифицируются  по│
├─────────────────────┤          │  3.2   │ опасной  │признаку            │
│Площадка (цех,       │          │ <***>  │   зоны   │использования,      │
│участок) подготовки  │          │        │          │хранения           и│
│воды                 │          │        │          │транспортирования   │
│                     │          │        │          │опасных веществ.    │
│                     │          │        │          │При      определении│
│                     │          │        │          │количества   опасных│
│                     │          │        │          │веществ      следует│
│                     │          │        │          │исходить          из│
│                     │          │        │          │проекта             │
├─────────────────────┴──────────┴────────┴──────────┴────────────────────┤
│10. Опасные производственные объекты пищевой и масложировой              │
│промышленности                                                           │
├─────────────────────┬──────────┬────────┬──────────┬────────────────────┤
│Аммиачно-холодильная │2.1, 2.2  │3.1 или │ Границы  │Идентифицируется  по│
│установка            │          │  3.2   │ опасной  │признаку    наличия,│
│                     │          │ <***>  │   зоны   │транспортирования  и│
│                     │          │        │          │хранения     опасных│
│                     │          │        │          │веществ.            │
│                     │          │        │          │При      определении│
│                     │          │        │          │количества   опасных│
│                     │          │        │          │веществ      следует│
│                     │          │        │          │исходить          из│
│                     │          │        │          │проекта             │
├─────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────────────┤
│Площадка (цех)       │2.1, 2.2, │3.1 или │ Границы  │Идентифицируются  по│
│производства спирта  │   2.3    │  3.2   │ опасной  │признаку            │
├─────────────────────┤          │ <***>  │   зоны   │транспортирования  и│
│Площадка склада      │          │        │          │хранения    опасного│
│хранения спирта      │          │        │          │вещества            │
├─────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────────────┤
│Площадка (цех)       │2.1, 2.2, │3.1 или │ Границы  │Идентифицируются  по│
│маслоэкстракционного │   2.3    │  3.2   │ опасной  │признаку            │
│производства <23>    │          │ <***>  │   зоны   │использования      и│
├─────────────────────┤          │        │          │хранения    опасного│
│Площадка (цех)       │          │        │          │вещества            │
│производства         │          │        │          │                    │
│гидрогенизации жиров │          │        │          │                    │
├─────────────────────┴──────────┴────────┴──────────┴────────────────────┤
│11. Опасные производственные объекты газоснабжения                       │
├─────────────────────┬──────────┬────────┬──────────┬────────────────────┤
│База хранения        │2.1, 2.2, │3.1 или │ Границы  │Идентифицируются  по│
│(кустовая)           │   2.3    │  3.2   │ опасной  │признаку   хранения,│
├─────────────────────┤          │ <***>  │   зоны   │транспортирования  и│
│Станция              │          │        │          │использования       │
│газонаполнительная   │          │        │          │опасных  веществ,  а│
├─────────────────────┤          │        │          │также  использования│
│Пункт                │          │        │          │оборудования,       │
│газонаполнительный   │          │        │          │работающего      под│
├─────────────────────┤          │        │          │давлением      более│
│Станция              │          │        │          │0,07  МПа  или   при│
│газозаправочная      │          │        │          │температуре  нагрева│
│(автомобильная)      │          │        │          │воды более 115 °C.  │
├─────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┤При      определении│
│Установка баллонная  │ 2.1, 2.2 │3.1 или │Границы   │количества   опасных│
│групповая <24>       │          │  3.2   │территории│веществ      следует│
├─────────────────────┤          │ <***>  │админист- │исходить          из│
│Установка            │          │        │ративной  │проекта             │
│резервуарная <26>    │          │        │единицы   │                    │
│                     │          │        │<25>      │                    │
├─────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────────────┤
│Сеть газоснабжения,  │2.1, 2.2, │  3.2   │Границы   │Идентифицируется  по│
│в том числе          │   2.3    │        │территории│признаку            │
│межпоселковая <27>   │          │        │админист- │использования      и│
│                     │          │        │ративной  │транспортирования   │
│                     │          │        │единицы   │опасных веществ     │
│                     │          │        │<25>      │                    │
├─────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────────────┤
│Участки газопроводов │ 2.1, 2.2 │  3.2   │Границы   │Идентифицируется  по│
│<28>                 │          │        │территории│признаку            │
│                     │          │        │админист- │транспортирования   │
│                     │          │        │ративной  │опасных веществ     │
│                     │          │        │единицы   │                    │
│                     │          │        │зоны      │                    │
│                     │          │        │обслужи-  │                    │
│                     │          │        │вания     │                    │
│                     │          │        │организа- │                    │
│                     │          │        │ции, осу- │                    │
│                     │          │        │ществляю- │                    │
│                     │          │        │щей учет  │                    │
│                     │          │        │газа <25> │                    │
├─────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────────────┤
│Сеть газопотребления │ 2.1, 2.2,│  3.2   │Граница   │Идентифицируется  по│
│(название            │   2.3    │        │территории│признаку            │
│организации или ее   │          │        │организа- │использования      и│
│отдельной            │          │        │ции       │транспортирования   │
│территории) <29>     │          │        │          │опасных     веществ,│
│                     │          │        │          │использования       │
│                     │          │        │          │оборудования,       │
│                     │          │        │          │работающего      под│
│                     │          │        │          │давлением      более│
│                     │          │        │          │0,07  МПа  или   при│
│                     │          │        │          │температуре  нагрева│
│                     │          │        │          │воды более 115 °C   │
├─────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────────────┤
│Система              │2.1, 2.2  │  3.2   │Граница   │Идентифицируется  по│
│теплоснабжения <30>  │          │        │территории│признаку            │
│                     │          │        │админист- │использования      и│
│                     │          │        │ративной  │транспортирования   │
│                     │          │        │единицы   │опасных     веществ,│
│                     │          │        │<25>      │использования       │
│                     │          │        │          │оборудования,       │
│                     │          │        │          │работающего      под│
│                     │          │        │          │давлением      более│
│                     │          │        │          │0,07  МПа  или   при│
│                     │          │        │          │температуре  нагрева│
│                     │          │        │          │воды более 115 °C   │
├─────────────────────┴──────────┴────────┴──────────┴────────────────────┤
│12. Опасные производственные объекты тепло- и электроэнергетики, другие  │
│опасные производственные объекты, использующие оборудование, работающее  │
│под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более      │
│115 °C                                                                   │
├─────────────────────┬──────────┬────────┬──────────┬────────────────────┤
│Площадка главного    │2.1, 2.2, │3.1 или │ Граница  │Идентифицируются  по│
│корпуса ТЭЦ (ГРЭС,   │   2.3    │3.2 <**>│ опасной  │признаку            │
│АЭС) <31>            │          │        │   зоны   │использования       │
├─────────────────────┤          │        │          │оборудования,       │
│Площадка подсобного  │          │        │          │работающего      под│
│хозяйства ТЭЦ (ГРЭС, │          │        │          │давлением      более│
│АЭС) <32>            │          │        │          │0,07  МПа  или   при│
├─────────────────────┤          │        │          │температуре  нагрева│
│Топливное хозяйство  │          │        │          │воды более  115  °C,│
│ТЭЦ (ГРЭС, АЭС) <33> │          │        │          │а              также│
│                     │          │        │          │использования       │
│                     │          │        │          │опасных веществ     │
├─────────────────────┼──────────┼────────┤          ├────────────────────┤
│Пиковые водогрейные  │   2.2    │  3.3   │          │Идентифицируются  по│
│котельные ТЭЦ (ГРЭС) │          │        │          │признаку            │
│<34>                 │          │        │          │использования       │
├─────────────────────┤          │        │          │оборудования,       │
│Котельная <35>       │          │        │          │работающего      под│
├─────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┤давлением      более│
│Группа котельных     │   2.2    │  3.3   │Границы   │0,07  МПа  или   при│
│<36>                 │          │        │территории│температуре  нагрева│
├─────────────────────┤          │        │админист- │воды более 115 °C   │
│Участок              │          │        │ративной  │                    │
│трубопроводов        │          │        │единицы   │                    │
│теплосети <37>       │          │        │<25> или  │                    │
│                     │          │        │территории│                    │
│                     │          │        │организа- │                    │
│                     │          │        │ции       │                    │
├─────────────────────┤          │        ├──────────┤                    │
│Площадка цеха        │          │        │ Границы  │                    │
│(участка)            │          │        │ опасной  │                    │
│организации <38>     │          │        │   зоны   │                    │
├─────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────────────┤
│Площадка хранения    │2.1, 2.2, │3.1 <*> │ Границы  │Идентифицируются    │
│мазутного топлива    │   2.3    │ или 3.2│ опасной  │по признаку хранения│
├─────────────────────┤          │        │   зоны   │и      использования│
│Площадка дизельной   │          │        │          │опасного вещества  и│
│электростанции <39>  │          │        │          │использования       │
│                     │          │        │          │оборудования,       │
│                     │          │        │          │работающего      под│
│                     │          │        │          │давлением      более│
│                     │          │        │          │0,07  МПа  или   при│
│                     │          │        │          │температуре  нагрева│
│                     │          │        │          │воды более 115 °C   │
│(в ред. Приказа Ростехнадзора от 16.11.2011 N 641)                       │
├─────────────────────┴──────────┴────────┴──────────┴────────────────────┤
│13. Опасные производственные объекты металлургической промышленности     │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│13.1. Опасные производственные объекты производства черных металлов <40> │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│13.1.1. Производства чугуна                                              │
├─────────────────────┬──────────┬────────┬──────────┬────────────────────┤
│Площадка доменного   │2.1, 2.2, │  3.2   │ Границы  │Идентифицируется  по│
│цеха                 │ 2.3, 2.4 │        │ опасной  │признаку   получения│
│                     │          │        │   зоны   │расплавов     черных│
│                     │          │        │          │металлов,           │
│                     │          │        │          │использования       │
│                     │          │        │          │токсичных веществ   │
├─────────────────────┴──────────┴────────┴──────────┴────────────────────┤
│13.1.2. Производства стали и проката                                     │
├─────────────────────┬──────────┬────────┬──────────┬────────────────────┤
│Цех (участок)        │ 2.1, 2.2,│  3.2   │ Границы  │Идентифицируются  по│
│мартеновский         │ 2.3, 2.4 │        │ опасной  │признаку   получения│
├─────────────────────┤          │        │   зоны   │расплавов     черных│
│Цех (участок)        │          │        │          │металлов,           │
│конвертерный         │          │        │          │использования       │
├─────────────────────┤          ├────────┤          │воспламеняющих      │
│Цех (участок)        │          │3.2 <**>│          │газов,       опасных│
│электросталепла-     │          │или 3.3 │          │веществ             │
│вильный              │          │        │          │                    │
├─────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────────────┤
│Цех по производству  │2.1, 2.2  │3.2, 3.3│ Границы  │Идентифицируется  по│
│проката              │          │        │ опасной  │признаку            │
│                     │          │        │   зоны   │использования       │
│                     │          │        │          │воспламеняющихся    │
│                     │          │        │          │газов  и   токсичных│
│                     │          │        │          │веществ             │
│(в ред. Приказа Ростехнадзора от 16.11.2011 N 641)                       │
├─────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────────────┤
│Цех по производству  │2.1, 2.2, │  3.2   │ Границы  │Идентифицируется  по│
│труб <41>            │   2.4    │        │ опасной  │признаку            │
│                     │          │        │   зоны   │использования       │
│                     │          │        │          │воспламеняющихся    │
│                     │          │        │          │газов  и   токсичных│
│                     │          │        │          │веществ             │
├─────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────────────┤
│Цех по производству  │2.1, 2.2, │  3.2   │ Границы  │Идентифицируются  по│
│металлизированных    │   2.3    │        │ опасной  │признаку            │
│окатышей и брикетов  │          │        │   зоны   │использования       │
├─────────────────────┤          │        │          │воспламеняющихся    │
│Цех                  │          │        │          │газов  и   токсичных│
│сталепроволочного    │          │        │          │веществ             │
│производства         │          │        │          │                    │
├─────────────────────┴──────────┴────────┴──────────┴────────────────────┤
│13.1.3. Производства ферросплавов и огнеупоров                           │
├─────────────────────┬──────────┬────────┬──────────┬────────────────────┤
│Цех (участок) по     │2.1, 2.2, │  3.2   │ Границы  │Идентифицируется  по│
│производству         │ 2.3, 2.4 │        │ опасной  │признаку   получения│
│ферросплавов         │          │        │   зоны   │расплавов     черных│
│                     │          │        │          │металлов  и  сплавов│
│                     │          │        │          │на  их   основе,   а│
│                     │          │        │          │также        наличия│
│                     │          │        │          │опасных веществ     │
├─────────────────────┴──────────┴────────┴──────────┴────────────────────┤
│13.1.4. Производство агломерата                                          │
├─────────────────────┬──────────┬────────┬──────────┬────────────────────┤
│Цех (участок)        │2.1, 2.2, │  3.2   │ Границы  │Идентифицируется  по│
│агломерации          │   2.3    │        │ опасной  │признаку   получения│
│                     │          │        │   зоны   │расплавов,  а  также│
│                     │          │        │          │наличия      опасных│
│                     │          │        │          │веществ             │
├─────────────────────┴──────────┴────────┴──────────┴────────────────────┤
│13.2. Опасные производственные объекты производства цветных металлов     │
│<40>                                                                     │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│13.2.1. Производства алюминия и магния, кристаллического кремния и       │
│электротермического силумина                                             │
├─────────────────────┬──────────┬────────┬──────────┬────────────────────┤
│Цех (участок)        │2.1, 2.2, │  3.2   │ Границы  │Идентифицируются  по│
│электролиза алюминия │ 2.3, 2.4 │        │ опасной  │признаку   получения│
├─────────────────────┤          │        │   зоны   │расплавов    цветных│
│Цех (участок)        │          │        │          │металлов,  а   также│
│электролиза магния   │          │        │          │наличия      опасных│
├─────────────────────┤          │        │          │веществ             │
│Цех (участок)        │          │        │          │                    │
│производства         │          │        │          │                    │
│кристаллического     │          │        │          │                    │
│кремния              │          │        │          │                    │
├─────────────────────┤          │        │          │                    │
│Цех (участок)        │          │        │          │                    │
│производства         │          │        │          │                    │
│электротермического  │          │        │          │                    │
│силумина             │          │        │          │                    │
│(в ред. Приказа Ростехнадзора от 17.10.2012 N 586)                       │
├─────────────────────┴──────────┴────────┴──────────┴────────────────────┤
│13.2.2. Производства меди, никеля и кобальта                             │
├─────────────────────┬──────────┬────────┬──────────┬────────────────────┤
│Цех (участок)        │2.1, 2.2, │3.2 <**>│ Границы  │Идентифицируется  по│
│плавильный           │ 2.3, 2.4 │или 3.3 │ опасной  │признаку   получения│
│                     │          │        │   зоны   │расплавов    цветных│
│                     │          │        │          │металлов,  а   также│
│                     │          │        │          │наличия      опасных│
│                     │          │        │          │веществ             │
├─────────────────────┴──────────┴────────┴──────────┴────────────────────┤
│13.2.3. Производства титана                                              │
├─────────────────────┬──────────┬────────┬──────────┬────────────────────┤
│Цех (участок) по     │2.1, 2.2, │  3.2   │ Границы  │Идентифицируется  по│
│производству титана  │ 2.3, 2.4 │        │ опасной  │признаку   получения│
│                     │          │        │   зоны   │расплавов    цветных│
│                     │          │        │          │металлов,  а   также│
│                     │          │        │          │наличия      опасных│
│                     │          │        │          │веществ             │
├─────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────────────┤
│Цех (участок)        │2.1, 2.2, │  3.2   │ Границы  │Идентифицируется  по│
│электролизный        │ 2.3, 2.4 │        │ опасной  │признаку   получения│
│                     │          │        │   зоны   │расплавов    цветных│
│                     │          │        │          │металлов,  а   также│
│                     │          │        │          │наличия      опасных│
│                     │          │        │          │веществ             │
├─────────────────────┴──────────┴────────┴──────────┴────────────────────┤
│13.2.4. Производства олова                                               │
├─────────────────────┬──────────┬────────┬──────────┬────────────────────┤
│Цех (участок) по     │2.1, 2.2, │  3.2   │ Границы  │Идентифицируется  по│
│производству олова   │2.3, 2.4  │        │ опасной  │признаку   получения│
│                     │          │        │   зоны   │расплавов    цветных│
│                     │          │        │          │металлов,  а   также│
│                     │          │        │          │наличия      опасных│
│                     │          │        │          │веществ             │
├─────────────────────┴──────────┴────────┴──────────┴────────────────────┤
│13.2.5. Производства сурьмы                                              │
├─────────────────────┬──────────┬────────┬──────────┬────────────────────┤
│Цех (участок) по     │2.1, 2.2, │  3.2   │ Границы  │Идентифицируется  по│
│производству сурьмы  │2.3, 2.4  │        │ опасной  │признаку   получения│
│                     │          │        │   зоны   │расплавов    цветных│
│                     │          │        │          │металлов,  а   также│
│                     │          │        │          │наличия      опасных│
│                     │          │        │          │веществ             │
├─────────────────────┴──────────┴────────┴──────────┴────────────────────┤
│13.2.6. Производства свинца, цинка, ртути, ванадия, германия, циркония,  │
│гафния и других редкоземельных материалов                                │
├─────────────────────┬──────────┬────────┬──────────┬────────────────────┤
│Цех (участок) по     │2.1, 2.2, │  3.2   │ Границы  │Идентифицируется  по│
│производству <42>    │ 2.3, 2.4 │        │ опасной  │признаку   получения│
│                     │          │        │   зоны   │расплавов    цветных│
│                     │          │        │          │металлов,  а   также│
│                     │          │        │          │наличия      опасных│
│                     │          │        │          │веществ             │
├─────────────────────┴──────────┴────────┴──────────┴────────────────────┤
│13.2.7. Производства порошков и пудр из металлов и сплавов на их основе  │
│(железа, алюминия, магния, олова и других металлов)                      │
├─────────────────────┬──────────┬────────┬──────────┬────────────────────┤
│Цех (участок)        │2.1, 2.2, │  3.2   │ Границы  │Идентифицируется  по│
│производства по      │ 2.3, 2.4 │        │ опасной  │признаку   получения│
│получению порошков   │          │        │   зоны   │и      использования│
│(пудр) <43>          │          │        │          │опасных веществ     │
├─────────────────────┴──────────┴────────┴──────────┴────────────────────┤
│13.2.8. Производство благородных металлов                                │
├─────────────────────┬──────────┬────────┬──────────┬────────────────────┤
│Цех (участок) по     │2.1, 2.2, │  3.2   │ Границы  │Идентифицируются  по│
│производству <44>    │ 2.3, 2.4 │        │ опасной  │признаку   получения│
├─────────────────────┤          │        │   зоны   │и      использования│
│Участок, цех         │          │        │          │опасных веществ     │
│гидрометаллургическо-│          │        │          │                    │
│го производства <44> │          │        │          │                    │
├─────────────────────┴──────────┴────────┴──────────┴────────────────────┤
│13.2.9. Производство кислот                                              │
├─────────────────────┬──────────┬────────┬──────────┬────────────────────┤
│Участок кислотного   │2.1, 2.2, │3.1 или │ Границы  │Идентифицируется  по│
│хозяйства <45>       │   2.3    │  3.2   │ опасной  │признаку   получения│
│                     │          │ <***>  │   зоны   │опасных веществ     │
├─────────────────────┴──────────┴────────┴──────────┴────────────────────┤
│13.2.10. Производство твердых сплавов и тугоплавких металлов             │
├─────────────────────┬──────────┬────────┬──────────┬────────────────────┤
│Цех (участок) по     │2.1, 2.2, │3.1 или │ Границы  │Идентифицируется  по│
│производству <43>    │ 2.3, 2.4 │  3.2   │ опасной  │признаку   получения│
│                     │          │ <***>  │   зоны   │опасных веществ     │
├─────────────────────┴──────────┴────────┴──────────┴────────────────────┤
│13.3. Опасные производственные объекты газового хозяйства,               │
│коксохимических и других производств                                     │
├─────────────────────┬──────────┬────────┬──────────┬────────────────────┤
│Площадка водородной  │2.1, 2.2, │3.1 или │ Границы  │Идентифицируются  по│
│станции              │   2.3    │  3.2   │ опасной  │признаку   получения│
├─────────────────────┤          │ <***>  │   зоны   │и  транспортирования│
│Площадка (участок)   │          │        │          │опасных веществ     │
│газового цеха        │          │        │          │                    │
├─────────────────────┤          │        │          │                    │
│Участок газоочистной │          │        │          │                    │
│установки            │          │        │          │                    │
├─────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────────────┤
│Цех (участок) по     │2.1, 2.2, │  3.2   │ Границы  │Идентифицируется  по│
│производству         │   2.3    │        │ опасной  │признаку   получения│
│люнкеритов и         │          │        │   зоны   │опасных веществ     │
│экзотермических      │          │        │          │                    │
│смесей               │          │        │          │                    │
├─────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────────────┤
│Цех коксовый         │2.1, 2.2, │  3.2   │ Границы  │Идентифицируются  по│
├─────────────────────┤   2.3    │        │ опасной  │признаку   получения│
│Цех пекококсовый     │          │        │   зоны   │и        переработки│
├─────────────────────┤          │        │          │опасных веществ     │
│Цех улавливания      │          │        │          │                    │
│химических продуктов │          │        │          │                    │
├─────────────────────┤          │        │          │                    │
│Цех смоло-           │          │        │          │                    │
│перерабатывающий     │          │        │          │                    │
├─────────────────────┼──────────┼────────┤          │                    │
│Цех ректификации     │2.1, 2.2, │3.1 или │          │                    │
│сырого бензола       │   2.3    │  3.2   │          │                    │
├─────────────────────┤          │ <***>  │          │                    │
│Склад бензола        │          │        │          │                    │
├─────────────────────┤          │        │          │                    │
│Цех (отделение)      │          │        │          │                    │
│ректификации         │          │        │          │                    │
│пиридиновых и        │          │        │          │                    │
│хинолиновых          │          │        │          │                    │
│оснований            │          │        │          │                    │
├─────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────────────┤
│Участок станции      │2.1, 2.2, │  3.2   │ Границы  │Идентифицируется  по│
│(установка) воз-     │   2.3    │        │ опасной  │признаку   получения│
│духоразделительной   │          │        │   зоны   │окисляющих веществ  │
├─────────────────────┼──────────┼────────┤          ├────────────────────┤
│Склад хлора          │ 2.1, 2.2 │3.1 или │          │Идентифицируются  по│
│                     │          │  3.2   │          │признаку хранения  и│
│                     │          │ <***>  │          │транспортирования   │
├─────────────────────┼──────────┼────────┤          │токсичного вещества │
│Склад аммиака        │ 2.1, 2.2 │3.1 или │          │                    │
├─────────────────────┤          │  3.2   │          │                    │
│Аммиакопровод        │          │ <***>  │          │                    │
├─────────────────────┴──────────┴────────┴──────────┴────────────────────┤
│14. Опасные производственные объекты производства черных и цветных       │
│металлов (межотраслевые) <40>                                            │
├─────────────────────┬──────────┬────────┬──────────┬────────────────────┤
│Цех (участок)        │2.1, 2.2, │3.2 <**>│ Границы  │Идентифицируется  по│
│литейный <46>        │ 2.3, 2.4 │или 3.3 │ опасной  │признаку   получения│
│                     │          │        │   зоны   │расплавов   металлов│
│                     │          │        │          │и      использования│
│                     │          │        │          │опасных веществ     │
├─────────────────────┴──────────┴────────┴──────────┴────────────────────┤
│15. Опасные производственные объекты, использующие стационарно           │
│установленные грузоподъемные механизмы, эскалаторы, канатные дороги и    │
│фуникулеры                                                               │
├─────────────────────┬──────────┬────────┬──────────┬────────────────────┤
│Площадка (название   │   2.3    │  3.3   │ Границы  │Идентифицируются  по│
│типа) крана <47>     │          │        │ опасной  │признаку            │
│                     │          │        │   зоны   │использования       │
│                     │          │        │          │стационарно         │
│                     │          │        │          │установленных       │
│                     │          │        │          │грузоподъемных      │
│                     │          │        │          │механизмов          │
├─────────────────────┤          │        │          │                    │
│Участок механизации  │          │        │          │                    │
│<48>                 │          │        │          │                    │
├─────────────────────┤          │        │          │                    │
│Участок              │          │        │          │                    │
│транспортный, гараж  │          │        │          │                    │
│<49>                 │          │        │          │                    │
├─────────────────────┤          │        │          │                    │
│Объекты, где         │          │        │          │                    │
│используются         │          │        │          │                    │
│подъемные сооружения │          │        │          │                    │
│<50>                 │          │        │          │                    │
├─────────────────────┤          │        │          │                    │
│Площадка, цех,       │          │        │          │                    │
│участок <51> (его    │          │        │          │                    │
│конкретное название) │          │        │          │                    │
├─────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────────────┤
│Площадки лифтов,     │   2.3    │  3.3   │ Границы  │Идентифицируются  по│
│платформ подъемных   │          │        │ опасной  │признаку            │
│для инвалидов,       │          │        │   зоны   │использования       │
│эскалаторов <52>     │          │        │          │лифтов,     платформ│
│                     │          │        │          │подъемных        для│
│                     │          │        │          │инвалидов,          │
│                     │          │        │          │эскалаторов         │
│(в ред. Приказа Ростехнадзора от 16.11.2011 N 641)                       │
├─────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────────────┤
│Канатная дорога <53> │   2.3    │  3.3   │ Границы  │Идентифицируются  по│
├─────────────────────┤          │        │ опасной  │признаку            │
│Фуникулер            │          │        │   зоны   │использования       │
│                     │          │        │          │стационарно         │
│                     │          │        │          │установленных       │
│                     │          │        │          │грузоподъемных      │
│                     │          │        │          │механизмов          │
├─────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────────────┤
│Дистанция            │   2.3    │  3.3   │Границы   │Идентифицируется  по│
│метрополитена <54>   │          │        │дистанции │признаку            │
│                     │          │        │метрополи-│использования       │
│                     │          │        │тена      │стационарно         │
│                     │          │        │          │установленных       │
│                     │          │        │          │грузоподъемных      │
│                     │          │        │          │механизмов          │
│                     │          │        │          │(эскалаторов)       │
├─────────────────────┴──────────┴────────┴──────────┴────────────────────┤
│16. Опасные производственные объекты хранения, переработки и             │
│использования растительного сырья <55>                                   │
├─────────────────────┬──────────┬────────┬──────────┬────────────────────┤
│Отдельно стоящее     │2.1, 2.2, │  3.3   │ Граница  │Идентифицируются  по│
│приемно-отпускное    │   2.3    │        │ опасной  │признаку            │
│устройство <56>      │          │        │   зоны   │образования         │
├─────────────────────┤          │        │          │опасного    вещества│
│Элеватор <57>        │          │        │          │(взрывоопасной      │
├─────────────────────┼──────────┼────────┤          │пыли)               │
│Склад силосного типа │          │  3.2   │          │                    │
│<58>                 │          │ <****> │          │                    │
│                     │          │или 3.3 │          │                    │
├─────────────────────┼──────────┼────────┤          │                    │
│Склад бестарного     │2.1, 2.2, │  3.3   │          │                    │
│хранения муки        │   2.3    │        │          │                    │
├─────────────────────┤          │        │          │                    │
│Механизированный     │          │        │          │                    │
│склад бестарного     │          │        │          │                    │
│напольного хранения  │          │        │          │                    │
│<59>                 │          │        │          │                    │
├─────────────────────┤          │        │          │                    │
│Отделение (участок)  │          │        │          │                    │
│растаривания,        │          │        │          │                    │
│взвешивания,         │          │        │          │                    │
│просеивания муки,    │          │        │          │                    │
│размола сахарного    │          │        │          │                    │
│песка                │          │        │          │                    │
├─────────────────────┤          │        │          │                    │
│Подготовительное     │          │        │          │                    │
│(подработочное)      │          │        │          │                    │
│(дробильное)         │          │        │          │                    │
│отделение <60>       │          │        │          │                    │
├─────────────────────┤          │        │          │                    │
│Приемно-             │          │        │          │                    │
│очистительная        │          │        │          │                    │
│(сушильно-           │          │        │          │                    │
│очистительная) башня │          │        │          │                    │
├─────────────────────┤          │        │          │                    │
│Отдельно стоящий     │          │        │          │                    │
│сушильный участок    │          │        │          │                    │
│растительного        │          │        │          │                    │
│сырья <61>           │          │        │          │                    │
├─────────────────────┤          │        │          │                    │
│Солодовенный цех,    │          │        │          │                    │
│участок              │          │        │          │                    │
├─────────────────────┤          │        │          │                    │
│Цех (участок) по     │          │        │          │                    │
│производству муки    │          │        │          │                    │
│<62>                 │          │        │          │                    │
├─────────────────────┤          │        │          │                    │
│Цех (участок) по     │          │        │          │                    │
│производству         │          │        │          │                    │
│комбикормов          │          │        │          │                    │
│(кормовых смесей)    │          │        │          │                    │
│<62>                 │          │        │          │                    │
├─────────────────────┤          │        │          │                    │
│Цех (участок) по     │          │        │          │                    │
│производству крупы   │          │        │          │                    │
│<62>                 │          │        │          │                    │
├─────────────────────┤          │        │          │                    │
│Цех (участок) для    │          │        │          │                    │
│предварительного     │          │        │          │                    │
│дозирования и        │          │        │          │                    │
│смешивания           │          │        │          │                    │
│комбикормового сырья │          │        │          │                    │
│<63>                 │          │        │          │                    │
├─────────────────────┤          │        │          │                    │
│Цех (участок)        │          │        │          │                    │
│гранулирования,      │          │        │          │                    │
│брикетирования       │          │        │          │                    │
│отрубей,             │          │        │          │                    │
│комбикормов,         │          │        │          │                    │
│кормовых смесей      │          │        │          │                    │
├─────────────────────┤          │        │          │                    │
│Цех (участок)        │          │        │          │                    │
│агрегатных (блочно-  │          │        │          │                    │
│модульных) установок │          │        │          │                    │
│по производству      │          │        │          │                    │
│муки, крупы,         │          │        │          │                    │
│комбикормов          │          │        │          │                    │
├─────────────────────┤          │        │          │                    │
│Кукурузообрабаты-    │          │        │          │                    │
│вающий цех (участок) │          │        │          │                    │
├─────────────────────┤          │        │          │                    │
│Семяобрабатывающий   │          │        │          │                    │
│цех (участок)        │          │        │          │                    │
├─────────────────────┤          │        │          │                    │
│Цех (участок) по     │          │        │          │                    │
│очистке и сортировке │          │        │          │                    │
│мягкой тары          │          │        │          │                    │
│(в ред. Приказа Ростехнадзора от 17.10.2012 N 586)                       │
├─────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────────────┤
│Цех (участок)        │2.1, 2.2, │  3.3   │ Граница  │Идентифицируются  по│
│производства         │   2.3    │        │ опасной  │признаку            │
│древесной муки       │          │        │   зоны   │образования         │
│(древесных гранул),  │          │        │          │опасного    вещества│
│древесностружечных   │          │        │          │(взрывоопасной      │
│(древесноволок-      │          │        │          │пыли)               │
│нистых) плит, фанеры │          │        │          │                    │
├─────────────────────┤          │        │          │                    │
│Цех (участок) по     │          │        │          │                    │
│изготовлению изделий │          │        │          │                    │
│и деталей из         │          │        │          │                    │
│древесины,           │          │        │          │                    │
│древесностружечных,  │          │        │          │                    │
│древесноволокнистых  │          │        │          │                    │
│плит, фанеры <64>    │          │        │          │                    │
├─────────────────────┤          │        │          │                    │
│Цех (участок)        │          │        │          │                    │
│производства порошка │          │        │          │                    │
│<65>                 │          │        │          │                    │
├─────────────────────┤          │        │          │                    │
│Цех (участок)        │          │        │          │                    │
│подготовки табачного │          │        │          │                    │
│сырья                │          │        │          │                    │
├─────────────────────┤          │        │          │                    │
│Цех (участок)        │          │        │          │                    │
│растаривания и       │          │        │          │                    │
│сортировки           │          │        │          │                    │
│растительного        │          │        │          │                    │
│сырья <66>           │          │        │          │                    │
├─────────────────────┤          │        │          │                    │
│Цех (участок)        │          │        │          │                    │
│фасовочного          │          │        │          │                    │
│отделения сахарного  │          │        │          │                    │
│производства         │          │        │          │                    │
├─────────────────────┴──────────┴────────┴──────────┴────────────────────┤
│17. Опасные производственные объекты, связанные с транспортировкой       │
│опасных веществ                                                          │
├─────────────────────┬──────────┬────────┬──────────┬────────────────────┤
│Участок              │ 2.1, 2.2 │  3.2   │ Граница  │Идентифицируется  по│
│транспортирования    │          │        │ опасной  │признаку            │
│опасных веществ <67> │          │        │   зоны   │транспортирования   │
│                     │          │        │          │опасных веществ     │
├─────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────────────┤
│Участок промывки,    │ 2.1, 2.2 │3.2 <**>│ Граница  │Идентифицируется  по│
│пропарки, дегазации  │          │или 3.3 │ опасной  │признаку            │
│транспортных средств │          │        │   зоны   │использования       │
│                     │          │        │          │оборудования,       │
│                     │          │        │          │работающего      под│
│                     │          │        │          │давлением      более│
│                     │          │        │          │0,07   МПа   и   при│
│                     │          │        │          │температуре  нагрева│
│                     │          │        │          │воды более 115 °C   │
├─────────────────────┴──────────┴────────┴──────────┴────────────────────┤
│18. Опасные производственные объекты при добыче минеральных вод          │
├─────────────────────┬──────────┬────────┬──────────┬────────────────────┤
│Скважина минеральных │ 2.1, 2.2 │3.2 <**>│ Границы  │Идентифицируется  по│
│вод <68>             │          │или 3.3 │горного и │признаку            │
│                     │          │        │земельного│использования       │
│                     │          │        │  отвода  │оборудования,       │
│                     │          │        │          │работающего      под│
│                     │          │        │          │давлением      более│
│                     │          │        │          │0,07   МПа   и   при│
│                     │          │        │          │температуре  нагрева│
│                     │          │        │          │воды более  115  °C,│
│                     │          │        │          │сопутствующему      │
│                     │          │        │          │выделению   опасного│
│                     │          │        │          │вещества            │
├─────────────────────┴──────────┴────────┴──────────┴────────────────────┤
│19. Опасные производственные объекты спецхимии                           │
├─────────────────────┬──────────┬────────┬──────────┬────────────────────┤
│Площадка (участок)   │2.1, 2.2, │3.1 или │ Граница  │Идентифицируется  по│
│производства         │   2.3    │  3.2   │ опасной  │признаку    наличия,│
│(испытаний,          │          │ <***>  │   зоны   │хранения,           │
│расснаряжения,       │          │        │          │утилизации         и│
│утилизации) ракетных │          │        │          │транспортирования   │
│топлив, порохов,     │          │        │          │опасного вещества   │
│пиротехнических      │          │        │          │                    │
│средств              │          │        │          │                    │
│инициирования        │          │        │          │                    │
└─────────────────────┴──────────┴────────┴──────────┴────────────────────┘

--------------------------------
<*> При ведении взрывных работ.
<**> При наличии опасного вещества.
<***> В зависимости от количества опасного вещества определяется тип объекта.
<****> Определяется только при хранении шрота.
<1> В названии указывается конкретное наименование сырья, добываемого с помощью драг, земснарядов и т.п.
<2> На объектах этого вида учету подлежат любые количества взрывчатых веществ, материалов или их компонентов.
<3> С учетом всех хранилищ ВМ, принадлежащих одному владельцу.
<4> В случае, если хранилище не принадлежит или арендовано у владельца склада.
<5> В названии объекта указывается конкретный тип взрывчатых материалов, изделий из них.
<6> Полигоны для испытаний и уничтожения взрывчатых материалов при складах взрывчатых материалов организаций, ведущих взрывные работы, учитываются в составе складов взрывчатых материалов.
<7> В состав объекта входят все буровые установки подразделения организации, осуществляющего ведение буровых работ на принадлежащих ей объектах.
<8> В состав объекта входят скважины всех категорий (пробуренные), замерные устройства, блок распределения воды, блок закачки химреагентов, КИПа, расположенные на территории месторождения (участка, площадки).
<9> В состав объекта входят кустовые насосные станции (КНС), блочные кустовые насосные станции (БКНС), на которых создается давление закачки воды в скважины и дожимные насосные станции (ДНС) перекачки нефти.
<10> Сноска исключена. - Приказ Ростехнадзора от 16.11.2011 N 641.
<10> В названии объекта указывается конкретное название площадки, цеха, участка завода.
<11> В состав объекта входит площадка нефтехранилища, сливоналивные устройства с подводящими трубопроводами.
<12> В названиях объектов указывается наименование структурного подразделения организации.
<13> - в составе: фонда скважин, газопроводов подземного хранилища газа, установки подготовки газа подземного хранилища газа, компрессорной станции, установок буровых и установок для ремонта скважин.
(сноска введена Приказом Ростехнадзора от 16.11.2011 N 641)
<14> В названии указывается название нефтепродукта или аммиака.
<15> На объектах, связанных с обращением токсичных и высокотоксичных веществ, учету подлежит любое их количество.
<16> В названии объекта указывается название конкретного цеха, участка, установки.
<17> В составе товарных парков, насосных и сливоналивных эстакад.
<18> Указывается конкретно наименование получаемого газа, метод.
<19> Указывается наименование сырья или продукта.
<20> В составе объекта учитываются сливоналивные эстакады, сливоналивные устройства.
<21> На производственных площадках организации.
<22> Включая площадку хлораторной, площадки выгрузки контейнеров с хлором, сливоналивные устройства.
<23> Включая участки приема, хранения, транспортировки, подготовки сырья и полученных продуктов.
<24> В состав объекта входят подземные распределительные газопроводы.
<25> За административную единицу принимается территория населенного пункта, микрорайона, района города и т.п.
<26> В состав объекта входят подземные распределительные газопроводы.
<27> В состав объекта входят наружные газопроводы, газопроводы-вводы с установленной на них арматурой, здания и сооружения на них, а также газорегуляторные пункты в зданиях, сооружениях и блоках, устройства электрохимической защиты стальных газопроводов от коррозии, АСУ ТП, объекты их электропровода и электроснабжения.
<28> В составе объекта учитываются участки газопроводов с установленными на них счетчиками газа, принадлежащих на правах собственности или аренды организации, осуществляющей учет газа.
<29> В составе объекта учитываются наружные и внутренние газопроводы организации, площадки газифицированных котельных и их оборудование, газораспределяющее оборудование, а также газовая часть газопотребляющего оборудования и установок, газовых турбин, технологических линий и др. в зданиях и сооружениях на территории организации.
(в ред. Приказа Ростехнадзора от 16.11.2011 N 641)
<30> В составе объекта учитываются наружные и внутренние газопроводы всех газифицированных котельных, теплообеспечивающих организаций, муниципалитета и т.п.
(в ред. Приказа Ростехнадзора от 16.11.2011 N 641)
<31> В составе объекта учитываются машинное и котельное отделения, деаэраторная площадка.
<32> В составе объекта учитываются площадка химводочистки, компрессорной, электролизной, материального склада, склада химреагентов и т.п.
<33> В составе объекта учитывается топливное хозяйство, расположенное на территории ТЭЦ, ГРЭС, АЭС.
<34> При размещении вне помещения главного корпуса ТЭЦ, ГРЭС. В состав объекта входят дымоходные трубы котельной.
<35> Учитываются площадки отдельно стоящих котельных с автономным питанием, включая сеть трубопроводов в контурах здания котельной.
<36> Учитываются площадки всех котельных, обслуживаемые теплоэнергетической организацией жилищно-коммунального хозяйства, административно-хозяйственной структурой.
<37> Учитываются трубопроводы воды с температурой воды более 115 °C или пара с давлением более 0,07 МПа (кроме бытовых установок и сетей).
<38> В составе объекта учитываются расположенные на территории организации объекты, на которых используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115 °C, в названии объекта указывается конкретное наименование площадки, цеха или участка организации.
<39> В составе объекта учитываются площадки размещения дизельных агрегатов и хранения резервного дизельного топлива.
<40> Производственные объекты получения черных и цветных металлов и сплавов на их основе с емкостью плавильных агрегатов более 100 кг шихты.
<41> Признак опасности с числовым кодом 2.4 указывается лишь в случае производства труб методом литья.
<42> В названии объекта указывается наименование соответствующего металла.
<43> В названии объекта указывается наименование соответствующего металла.
<44> В названии объекта указывается наименование соответствующего металла.
<45> Указывается конкретное название кислоты.
<46> В названии объекта указывается наименование производимого металла.
<47> В названии объекта указывается конкретное наименование одного стационарно установленного крана (козлового, портового, мостового, портового и т.д.).
<48> Для объектов, на которых организацией (типа ПМК, управления механизации, дорожно-строительного управления и т.п. организаций) эксплуатируются стреловые краны (автомобильные, пневмоколесные, гусеничные, прицепные, башенные), подъемники (вышки), краны железнодорожные, краны-трубоукладчики, краны-манипуляторы.
<49> Для объектов, на которых организацией эксплуатируются стреловые краны (автомобильные, пневмоколесные, гусеничные, прицепные, башенные), подъемники (вышки), краны железнодорожные, краны-трубоукладчики, краны-манипуляторы для нужд собственного производства.
<50> Для объектов, на которых индивидуальным предпринимателем эксплуатируются стреловые краны (автомобильные, пневмоколесные, гусеничные, прицепные), подъемники (вышки), краны железнодорожные, краны-трубоукладчики, краны-манипуляторы.
<51> Для объектов, на которых эксплуатируются подъемные механизмы, в том числе лифтовые площадки, эскалаторы на производственной территории организации.
<52> - в составе объекта учитываются все площадки лифтов, платформ подъемных для инвалидов, эскалаторов, расположенные в административных, больничных, гостиничных и иных зданиях, не относящихся к жилищному фонду.
(сноска в ред. Приказа Ростехнадзора от 16.11.2011 N 641)
<53> В составе объекта учитывается весь комплекс канатных дорог, эксплуатируемых на определенной территории организации.
<54> При отсутствии дистанции метрополитена в качестве объекта идентифицируется метрополитен в целом.
<55> Объекты в закрытых помещениях и с учетом транспортных галерей.
<56> Отдельно стоящие приемно-отпускные устройства для приема и отпуска растительного сырья и продуктов его переработки с железнодорожного, автомобильного и водного транспорта.
<57> Элеваторы для хранения растительного сырья и продуктов его переработки.
<58> Склады для хранения растительного сырья и продуктов его переработки в силосах и бункерах: зерна, комбикормов, травяной муки, дрожжей, мучнистого и масленичного сырья, жмыхов, шротов и другого растительного сырья (за исключением складов бестарного хранения муки).
<59> Механизированные склады хранения растительного сырья и продуктов его переработки.
<60> Отделения по очистке, измельчению растительного сырья и продуктов его переработки в составе кондитерских, пищеконцентратных, пивоваренных, спиртовых производств и производств растительного масла и т.д.
<61> В названии объекта указывается конкретное наименование растительного сырья.
<62> Агрегатные (блочно-модульные) установки идентифицируются в качестве отдельного объекта, в названии объекта указывается конкретное наименование цеха.
<63> Объекты отдельно стоящих цехов.
<64> Объектов, эксплуатирующихся в закрытых помещениях, с учетом аспирационных и (или) пневмотранспортных сетей (систем), участков механического перемещения (транспортирования), сбора и хранения древесностружечных, древесноволокнистых и пылевых отходов. В названии объекта указывается конкретное наименование производства, в состав которого он входит (столярное, погонажное, мебельное, строительное и т.п.).
<65> В названии объекта указывается конкретное наименование порошка (кофе, какао, бобов).
<66> Указать в названии конкретное название сырья (льняного, ткацкого, прядильного, текстильного производства и т.д.).
<67> Объект организации, в случае если она владеет на правах собственности или аренды или другом законном основании:
- путями (дорогами) необщего пользования для транспортирования опасных веществ;
- техническими средствами, предназначенными для транспортирования (перемещения) опасных веществ.
<68> Скважины метановые, углекислые с содержанием газа CO2 > 2000 мг/л, сероводородные с содержанием растворенного газа H2S > 200 мг/л, напорные с давлением > 0,07 МПа, гидротермальные с температурой более 115 °C.

Примечания:
Настоящие требования не распространяются на объекты розничной торговли.
Числовые коды, указанные в графе "Признаки опасности", соответствуют следующим признакам отнесения к категории опасных производственных объектов:
2.1 - получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование, уничтожение опасных веществ, указанных в приложении 1 к Федеральному закону "О промышленной безопасности опасных производственных объектов";
2.2 - использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115 °C;
2.3 - использование стационарно установленных грузоподъемных механизмов, эскалаторов, канатных дорог, фуникулеров;
2.4 - получение расплавов черных и цветных металлов и сплавов на основе этих расплавов;
2.5 - ведение горных работ, работ по обогащению полезных ископаемых, а также работ в подземных условиях.
Числовые коды, указанные в графе "Тип объекта", соответствуют следующим типам опасных производственных объектов:
3.1 - объект с опасными веществами в количестве, равном или превышающем количество, установленное приложением 2 к Федеральному закону "О промышленной безопасности опасных производственных объектов";
3.2 - объект с опасными веществами в количестве, меньшем предельного количества, установленного приложением 2 к Федеральному закону "О промышленной безопасности опасных производственных объектов";
3.3 - объект, не относящийся к объектам типа 3.1 и 3.2, но обладающий признаками опасности (2.1 - 2.5).
(примечание в ред. Приказа Ростехнадзора от 16.11.2011 N 641)